# 用途:

Arduino2Pixhawk.ino 用來驅動G-MINS，當接上Pixhawk後可驅動飛控板，若無接上則吐出AHRS 封包。